Камерный зал: 
Экран: 3140 -  высота, ширина- 7410,     
Сцена Камерного зала: глубина 4м. (до экрана)., длина. 6.170 м., 
Высота сцены 58 см., высота от пола до потолка, примерно 6 м.
Синие кулисы 
Фойе Камерного зала: 
Баннер высота 2м.50см., ширина 2м.40см. (баннер, люверсы сверху через 25 см, снизу карман 7 см, справа-слева проклеить по изображению).

Тех.обеспечение 
Звуковое оборудование
Аккустическая система  – EV SX – 250/8 – 2 шт.
Усилитель – EV CP 2200 – 1 шт.
Микшер – Mackie DFX12 – 1 шт.
Радиомикрофоны:
Sennheiser (ручной) – 3 шт.
Sennheiser (гарнитура) – 4 шт.
Shyrs SDx2 (ручной) – 12 шт. (3 комплекта– по 4 микрофона)
CD/MD TACKAM – 2 шт.
CD/MD TACKAM CD01 – 2 шт
TACKAM MD01 – 1 шт.
Переносной комплект (малый):
Аккустическая система - EV 150 sxA – 10 шт.
Стойки - 10 шт.
Световое оборудование
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